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Przedmiar robót
	<-N
Nr
	<-P
Podstawa ceny jednostkowej
	<-
Opis robót, wyliczenie ilości robót
	<-J
Jm
	<-I
	Ilość

	
	Kosztorys
	Roboty remontowe w zakresie sanitariatów
	
	
	

	1
	Rozdział
	Szatnia pom. 1
	
	
	

	1.1
	Element
	Roboty rozbiórkowe
	
	
	

	1
	KNR 924/101/1
	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie
	m2
	
	2,691

	2
	KNR 1323/501/1
	Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby
	m2
	
	40,790

	3
	DC 20/121/1
	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian
	m2
	
	27,732

	4
	KNRW 
401/353/7
	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2˙m2 - ościeżnice
	szt
	
	1,000

	5
	TZKNBK 4/2101/25
	Ręczne wykucie z muru krat o powierzchni do 1˙m2 (poz 561) - zabudowa grzejnika
	szt
	
	2,000

	6
	DC 19/201/1
	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - przygotowanie posadzki pod płytki
	m2
	
	15,624

	7
	KNR 404/1101/2
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
	m3
	
	0,555

	8
	KNR 404/1101/5
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
	m3
	
	0,555

	1.2
	Element
	Roboty wykończeniowe
	
	
	

	9
	KNR 14/2011/8 
(1)
	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 75-101
	m2
	
	3,114

	10
	DC 19/101/2
	Ręczne zagruntowanie podłoża, dwukrotne, powierzchnia pionowa - powierzchnie ścian  i zabudowy
	m2
	
	56,538

	11
	DC 19/101/1
	Ręczne zagruntowanie podłoża sufitu
	m2
	
	15,624

	12
	KNR 401/1204/8
	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków (co najmniej 2-krotne), przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
	m2
	
	33,768

	13
	DC 20/302/2
	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki analogicznie jak istniejace wykończenie scian sanitariatów sąsiednich H=2,10m - górna krawędź ościeża - dopasowanie wymiaru, kolorystyki i układu okładzin
	m2
	
	34,149

	14
	DC 20/311/6
	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki analogiczne do okłdziny w części istniejącej (bez zmian) - dopasowanie wymiaru, kolorystyki i układu okładzin
	m2
	
	15,624

	1.3
	Element
	Stolarka i ślusarka
	
	
	

	15
	KNNR 2/1103/1
	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne -  zakup dostawa i montaż - elementy dedykowane do pomieszczeń mokrych, obiekty użyteczności publicznej
	m2
	
	1,845

	16
	KNR 202/9011/1
(1)
	Ościeżnice zwykłe - zakyp dostawa i montaż - elementy dedykowane do pomieszczeń mokrych, obiekty użyteczności publicznej
	m2
	
	2,058

	1.4
	Element
	Roboty elektryczne
	
	
	

	17
	KNR 225/627/5
	Montaż opraw oświetleniowych, podłoże betonowe - rozebranie i utylizacja
	kpl
	
	4,000

	18
	KNNRW 
5/1207/3
	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, w betonie
	m
	
	6,300

	19
	KNNRW 
5/1208/1
	Zaprawianie bruzd, szerokość bruzdy do 25 mm
	m
	
	6,300

	20
	KNNRS 9/301/1 
(1)
	Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub płaskiego
	m
	
	6,300

	21
	KSNR 9/501/3
	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej 4x40˙W -  kompletne z świetlówką LED
	szt
	
	2,000

	22
	KNNR 5/1301/1
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy, dodatkowo badanie natężenia światła
	pomiar
	
	1,000

	23
	KNR 225/626/1
	Montaż łączników i gniazd bryzgoszczelnych, na różnych podłożach uprzednio przygotowanych, wyłączniki bryzgoszczelne - budowa
	kpl
	
	1,000
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	2
	Rozdział
	Komunikacja pom. 2
	
	
	

	2.1
	Element
	Roboty rozbiórkowe
	
	
	

	24
	KNR 1323/501/1
	Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby
	m2
	
	18,016

	25
	DC 20/121/1
	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian
	m2
	
	6,073

	26
	KNRW 
401/353/7
	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2˙m2 - ościeżnice
	szt
	
	1,000

	27
	DC 19/201/1
	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - przygotowanie posadzki pod płytki
	m2
	
	4,173

	28
	KNR 404/1101/2
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
	m3
	
	0,121

	29
	KNR 404/1101/5
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
	m3
	
	0,121

	2.2
	Element
	Roboty wykończeniowe
	
	
	

	30
	DC 19/101/2
	Ręczne zagruntowanie podłoża, dwukrotne, powierzchnia pionowa - powierzchnie ścian  i zabudowy
	m2
	
	26,012

	31
	DC 19/101/1
	Ręczne zagruntowanie podłoża sufitu
	m2
	
	4,340

	32
	KNR 401/1204/8
	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków (co najmniej 2-krotne), przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
	m2
	
	13,174

	33
	DC 20/302/2
	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki analogicznie jak istniejace wykończenie scian sanitariatów sąsiednich H=2,10m - górna krawędź ościeża - dopasowanie wymiaru, kolorystyki i układu okładzin
	m2
	
	13,143

	34
	DC 20/311/6
	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki analogiczne do okłdziny w części istniejącej (bez zmian) - dopasowanie wymiaru, kolorystyki i układu okładzin
	m2
	
	4,173

	2.3
	Element
	Stolarka i ślusarka
	
	
	

	35
	KNNR 2/1103/1
	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne -  zakup dostawa i montaż - elementy dedykowane do pomieszczeń mokrych, obiekty użyteczności publicznej
	m2
	
	1,845

	36
	KNR 202/9011/1
(1)
	Ościeżnice zwykłe - zakyp dostawa i montaż - elementy dedykowane do pomieszczeń mokrych, obiekty użyteczności publicznej
	m2
	
	2,058

	2.4
	Element
	Roboty elektryczne
	
	
	

	37
	KSNR 9/501/3
	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej 4x40˙W -  kompletne z świetlówką LED
	szt
	
	1,000

	38
	KNR 225/627/5
	Montaż opraw oświetleniowych, podłoże betonowe - rozebranie i utylizacja
	kpl
	
	1,000

	39
	KNNR 5/1301/1
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy, dodatkowo badanie natężenia światła
	pomiar
	
	1,000
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	3
	Rozdział
	Natryski pom. 7
	
	
	

	3.1
	Element
	Roboty rozbiórkowe
	
	
	

	40
	KNR 924/101/1
	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie
	m2
	
	2,071

	41
	KNR 1323/501/1
	Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby
	m2
	
	15,488

	42
	DC 20/121/1
	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian
	m2
	
	11,568

	43
	KNRW 
401/353/7
	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2˙m2 - ościeżnice
	szt
	
	1,000

	44
	TZKNBK 4/2101/25
	Ręczne wykucie z muru krat o powierzchni do 1˙m2 (poz 561) - zabudowa grzejnika
	szt
	
	1,000

	45
	DC 19/201/1
	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - przygotowanie posadzki pod płytki
	m2
	
	6,531

	46
	KNRW 
401/346/3
	Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/2 cegły
	m2
	
	4,547

	47
	KNR 404/1101/2
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
	m3
	
	0,868

	48
	KNR 404/1101/5
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
	m3
	
	0,868

	3.2
	Element
	Roboty wykończeniowe
	
	
	

	49
	KNNR 2/1702/2 
(1)
	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-50
	m2
	
	18,307

	50
	KNR 14/2011/8 
(1)
	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 75-101
	m2
	
	1,020

	51
	DC 19/101/2
	Ręczne zagruntowanie podłoża, dwukrotne, powierzchnia pionowa - powierzchnie ścian  i zabudowy
	m2
	
	32,788

	52
	DC 19/101/1
	Ręczne zagruntowanie podłoża sufitu
	m2
	
	6,531

	53
	KNR 401/1204/8
	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków (co najmniej 2-krotne), przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku oraz malowanie tynków gipasowych
	m2
	
	11,683

	54
	DC 191/403/4
	Izolacje i uszczelnienia z cementowej zaprawy Idrosilex Pronto w zbiornikach lub konstrukcjach gdzie występuje woda stojąca, powierzchnia pozioma
	m2
	
	1,573

	55
	DC 191/403/5
	Izolacje i uszczelnienia z cementowej zaprawy Idrosilex Pronto w zbiornikach lub konstrukcjach gdzie występuje woda stojąca, powierzchnia pionowa
	m2
	
	10,815

	56
	DC 20/302/2
	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki analogicznie jak istniejace wykończenie scian sanitariatów sąsiednich H=2,10m - górna krawędź ościeża - dopasowanie wymiaru, kolorystyki i układu okładzin
	m2
	
	27,636

	57
	DC 20/311/6
	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki analogiczne do okłdziny w części istniejącej (bez zmian) - dopasowanie wymiaru, kolorystyki i układu okładzin
	m2
	
	6,551

	3.3
	Element
	Stolarka i ślusarka
	
	
	

	58
	KNNR 2/1103/1
	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne -  zakup dostawa i montaż - elementy dedykowane do pomieszczeń mokrych, obiekty użyteczności publicznej
	m2
	
	1,680

	59
	KNR 202/9011/1
(1)
	Ościeżnice zwykłe - zakyp dostawa i montaż - elementy dedykowane do pomieszczeń mokrych, obiekty użyteczności publicznej
	m2
	
	1,890

	3.4
	Element
	Roboty elektryczne
	
	
	

	60
	KNR 225/627/5
	Montaż opraw oświetleniowych, podłoże betonowe - rozebranie i utylizacja
	kpl
	
	2,000

	61
	KNNRW 
5/1207/3
	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, w betonie
	m
	
	10,130

	62
	KNNRW 
5/1208/1
	Zaprawianie bruzd, szerokość bruzdy do 25 mm
	m
	
	10,130

	63
	KNNRS 9/301/1 
(1)
	Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub płaskiego
	m
	
	10,130

	64
	KSNR 9/501/3
	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej 4x40˙W -  kompletne z świetlówką LED - oprawa łazienkowa co szczelna
	szt
	
	2,000

	65
	KNNR 5/1301/1
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy, dodatkowo badanie natężenia światła
	pomiar
	
	1,000

	66
	KNR 225/626/1
	Montaż łączników i gniazd bryzgoszczelnych, na różnych podłożach uprzednio przygotowanych, wyłączniki bryzgoszczelne - budowa
	kpl
	
	1,000

	3.5
	Element
	Roboty sanitarne
	
	
	

	67
	KNR 202/1215/3
	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, 0.2-0.50˙m2
	szt
	
	1,000

	68
	KNP 5/922/1
	Kratki wentylacyjne prostokątne z kierownicami poziomymi lub pionowymi w przewodach z blachy stalowej, obwód kanału do 800˙mm
	szt
	
	1,000

	69
	KNRW 
215/216/1 (1)
	Wpusty stalowe, podłogowy, Fi˙50˙mm
	szt
	
	2,000

	70
	KNRW 
215/218/1
	Syfon ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm
	szt
	
	2,000

	71
	KNRW 
215/203/3
	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙110˙mm
	m
	
	3,920

	72
	KNRW 
215/202/1
	Rurociągi kamionkowe kielichowe kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, (uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi˙80˙mm
	m
	
	1,050

	73
	TZKNBK 
3/301/1
	Ułożenie betonu na gruncie w podłożach, polepach izolacjach poziomych, podłogach itp. elementach betonowych o objęt. elementu do 0.5 m3 (poz 21)
	m3
	
	0,447

	74
	KSNR 8/108/5
	Demontaż rurociągu na ścianie, z pex, łączony metodą klejenia, Fi˙15-25˙mm
	m
	
	7,060

	75
	KSNR 8/117/1 
(7)
	Wymiana zaworu, zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi˙15˙mm
	szt
	
	4,000

	76
	KNR 31/111/6
	Baterie natryskowe, na ścianie kabiny, Dn 15˙mm, z podejsciami
	szt
	
	2,000
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	77
	KNNRS 8/417/6
	
	Wymiana konwektora o powierzchni ogrzewalnej ponad 5.0˙m2 - zmiana lokalizacji
	szt
	
	1,000

	78
	KNRW 
215/126a/4
	
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm
	próba
	
	2,000
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	4
	Rozdział
	Szatnia pom. 6
	
	
	

	4.1
	Element
	Roboty rozbiórkowe
	
	
	

	79
	KNR 924/101/1
	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie
	m2
	
	3,925

	80
	KNR 1323/501/1
	Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby
	m2
	
	15,539

	81
	DC 20/121/1
	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian
	m2
	
	18,288

	82
	TZKNBK 4/2101/25
	Ręczne wykucie z muru krat o powierzchni do 1˙m2 (poz 561) - zabudowa grzejnika
	szt
	
	1,000

	83
	DC 19/201/1
	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - przygotowanie posadzki pod płytki
	m2
	
	13,944

	84
	KNR 404/1101/2
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
	m3
	
	0,366

	85
	KNR 404/1101/5
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
	m3
	
	0,366

	4.2
	Element
	Roboty wykończeniowe
	
	
	

	86
	KNR 14/2011/8 
(1)
	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 75-101
	m2
	
	4,029

	87
	DC 19/101/2
	Ręczne zagruntowanie podłoża, dwukrotne, powierzchnia pionowa - powierzchnie ścian  i zabudowy
	m2
	
	47,573

	88
	DC 19/101/1
	Ręczne zagruntowanie podłoża sufitu
	m2
	
	13,944

	89
	KNR 401/1204/8
	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków (co najmniej 2-krotne), przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
	m2
	
	31,991

	90
	DC 20/302/2
	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki analogicznie jak istniejace wykończenie scian sanitariatów sąsiednich H=2,10m - górna krawędź ościeża - dopasowanie wymiaru, kolorystyki i układu okładzin
	m2
	
	29,526

	91
	DC 20/311/6
	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki analogiczne do okłdziny w części istniejącej (bez zmian) - dopasowanie wymiaru, kolorystyki i układu okładzin
	m2
	
	13,944

	92
	KNR 1901/345/9
	Kratki wentylacyjne, wsporniki, haki - osadzenie
	szt
	
	3,000

	93
	KNP 5/955/1 (2)
	Prostki wentylacyjne o przekroju kołowym "SPIRO" typ˙S, grubość taśmy stalowej ocynkowanej do 0,6-0,7˙mm, średnica przewodu do 100˙mm, długość przewodu do 6˙m
	m
	
	3,950

	4.3
	Element
	Roboty elektryczne
	
	
	

	94
	KNR 225/627/5
	Montaż opraw oświetleniowych, podłoże betonowe - rozebranie i utylizacja
	kpl
	
	3,000

	95
	KNNRW 
5/1207/3
	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, w betonie
	m
	
	7,550

	96
	KNNRW 
5/1208/1
	Zaprawianie bruzd, szerokość bruzdy do 25 mm
	m
	
	7,550

	97
	KNNRS 9/301/1 
(1)
	Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub płaskiego
	m
	
	7,550

	98
	KSNR 9/501/3
	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej 4x40˙W -  kompletne z świetlówką LED
	szt
	
	2,000

	99
	KNNR 5/1301/1
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy, dodatkowo badanie natężenia światła
	pomiar
	
	1,000

	100
	KNR 225/626/1
	Montaż łączników i gniazd bryzgoszczelnych, na różnych podłożach uprzednio przygotowanych, wyłączniki bryzgoszczelne - budowa
	kpl
	
	1,000
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